************************************************************
************************************************************
Detta dokument beskriver proceduren för hur du manuellt tar 
bort programvaran för drivrutinen Intel(R) Rapid lagrings-
teknologi och konfigurerar om systemet för att använda 
drivrutinen i operativsystemet för hantering av 
lagringsstyrenheter.

Skriv ut detta dokument för användning som referens innan 
du utför denna procedur. Slutför sedan Del 1 för att avgöra
läge för SATA-styrenheten. Beroende på vilket läge som avgörs
i Del 1 slutför du antingen Del 2A eller 2B.

VARNING: När du konfigurerar om systemet kan det resultera 
i dataförlust på någon av de RAID-volymer som för 
närvarande används av systemet. När du tar bort drivrutinen 
Intel Rapid lagringsteknologi från startenheten eller 
startbar RAID-volym kan det kräva ominstallation av 
operativsystemet. Bibehåll dataintegritet genom att 
säkerhetskopiera alla data innan du fortsätter. 

************************************************************
* Del 1: Avgöra systemläge
************************************************************

Vilka steg du använder för att ta bort den här programvaran 
beror på huruvida systemet körs i RAID- eller AHCI-läge. 

Öppna Enhetshanteraren

Att öppna Enhetshanteraren i Microsoft Windows* 7:
    
     - Markera Kontrollpanel på Start-menyn.

     - Dubbelklicka System i klassiskt läge (eller vyn med de 
       små eller stora ikoner med Windows 7*).

     - Välj Enhetshanteraren i den vänstra fönsterrutan.

Att öppna Enhetshanteraren i Microsoft Windows* 8:
    
     - Klicka på rutan PC-inställningar eller rutan Skrivbord 
       i Start-fönstret.
  
     - Om du väljer rutan PC-inställningar, klicka på 
       Ytterligare inställningar för att gå till 
       Kontrollpanelen.

     - Om du väljer rutan Skrivbord, öppna Windows* Utforskaren
       och skriv sedan Kontrollpanel i textrutan för sökning.

     - Välj System och säkerhet och välj sedan System.

     - Välj Enhetshanteraren i den vänstra fönsterrutan.

Avgör systemläge genom att identifiera hur SATA-styrenheten 
presenteras i Enhetshanteraren genom att slutföra 
nedanstående steg:

1.  I fönstret Enhetshanteraren letar du efter en post som 
    heter Lagringsstyrenheter. Om denna post finns med 
    utökar du den och letar efter en av nedanstående 
    styrenheter. Om denna post inte finns med fortsätter
    du med steg 2:

   - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är 
      systemet ett ICH7R/DH-system i RAID-läge. 
      Fortsätt med Del 2A nedan.

   - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är 
      systemet ett ICH7MDH-system i RAID-läge. 
      Fortsätt med Del 2A nedan.

   - 'Intel(R) Desktop/arbetsstation/server 
      Express Chipset SATA RAID-styrenhet'
      Om ovanstående styrenhet finns med är 
      systemet ett Desktop/arbetsstation/
      server Express Chipset-system i RAID-läge. 
      Fortsätt med Del 2A nedan.

   - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID-styrenhet'
      Om ovanstående styrenhet finns med är 
      systemet ett Mobile Express Chipset-system 
      i RAID-läge. 
      Fortsätt med Del 2A nedan.
   
    - Om ingen av ovanstående styrenheter visas
      körs systemet inte i RAID-läge. Fortsätt
      med steg 2 nedan.

2.  I fönstret Enhetshanteraren letar du efter en post som 
    heter IDE ATA/ATAPI controllers. Om denna post finns med 
    utökar du den och letar efter en av följande styrenheter:

    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är
      systemet ett ICH7R/DH-system i AHCI-läge.
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är
      systemet ett ICH7M/MDH-system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är
      systemet ett ICH9M-E/M-system i AHCI-läge.
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är
      systemet ett ICH10R-system i AHCI-läge.
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är
      systemet ett ICH10D/DO-system i AHCI-läge.
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är
      systemet ett PCHM 4 Port-system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är
      systemet ett PCHM 6 Port-system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är
      systemet ett 5 Series/3400 Series-system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) Desktop/arbetsstation/server Express 
      Chipset SATA AHCI-styrenhet' 
      Om ovanstående styrenhet finns med är systemet ett 
      Desktop/arbetsstation/server Express Chipset-
      system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan.
      
    - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI-styrenhet'
      Om ovanstående styrenhet finns med är systemet ett 
      Mobile Express Chipset-system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är systemet ett 
      7 Series/C216 Chipset-system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är systemet ett 
      7 Series Chipset-system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan. 

    - Om ingen av ovanstående styrenheter visas
      körs systemet inte i AHCI-läge. Inga andra
      lägen stöds av programmet Intel Rapid lagringsteknologi. 
      Fortsätt med steg 3 nedan.

3.  Det verkar som om systemet inte körs i RAID- eller 
    AHCI-läge. Om du är av den åsikten att systemet körs 
    i RAID- eller AHCI-läge, men du inte ser någon av de 
    styrenheter som visas ovan, kontakta då 
    systemtillverkaren eller inköpsstället för hjälp. 
    Du kan inte fortsätta med Del 2 förrän du har avgjort 
    systemläge.



************************************************************
* Del 2A: System i RAID-läge
************************************************************

Proceduren i det här avsnittet kan bara utföras på ett 
system som är i RAID-läge. Fortsätt inte med den här 
proceduren om du inte har slutfört stegen i Del 1 ovan för 
att avgöra om detta är sant för det här systemet. Läs 
nedanstående varningar innan du fortsätter.

VARNINGAR:
a. Om en RAID 0-volym tas bort, tas alla data på den 
   volymen bort permanent. Säkerhetskopiera alla viktiga 
   data innan du fortsätter. 

b. Om en disk eller volym som är ansluten till RAID-
   styrenheten innehåller systemfiler, tas dessa filer bort 
   och operativsystemet måste installeras om.


1.  Se till att du har läst och förstått ovanstående 
    varningar.

2.  Starta om systemet.

3.  Notera huruvida du ser en välkomstskärm med titeln 
    Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM under 
    systemstart. Om du gör det fortsätter du med steg 5 
    nedan.
 
4.  Fortsätt med steg 6 om UEFI-drivrutinen är installerad. 
    Om den inte är installerad fortsätter du med steg 7.

5.  Slutför denna procedur om option ROM'en är installerad:

    5a. Gå till option ROM Konfigurationsverktyg genom att 
        trycka på Ctrl+I när du instrueras att göra så under 
        systemstart.
    5b. I installationsprogrammet väljer du menyalternativ 
        2, 'Delete RAID Volume', för att komma till menyn 
        där du kan ta bort RAID-volym.
    5c. Markera den volym du vill ta bort genom att använda 
        piltangenterna.
    5d. Tryck på 'DEL'-tangenten för att ta bort den 
        markerade volymen och tryck på 'Y'-tangenten (Yes)
        för att bekräfta borttagandet. Upprepa detta steg 
        efter behov för att ta bort alla volymer som finns 
        med. 
    5e. Avsluta installationsprogrammet.
    5f. Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 
        genom att antingen trycka på 'F2'- eller 'DEL'-
        tangenten så snart som systemet börjar starta).
    5g. Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 
        från 'RAID' till 'IDE'.
    5h. Spara ändringarna och avsluta systemets 
        BIOS-inställning.

6.  Slutför denna procedur om UEFI-drivrutinen är installerad:

    6a. Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 
        genom att antingen trycka på 'F2'- eller 'DEL'-
        tangenten så snart som systemet börjar starta).
    6b. Navigera till 'Intel(R) Rapid Storage Technology' och 
        tryck på Returtangenten.
    6c. Navigera till den RAID-volym som du vill ta bort 
        genom att använda piltangenterna och tryck sedan 
        på Returtangenten.
    6d. Välj DEL-tangenten för att ta bort volymen.
    6e. Tryck på Returtangenten för att bekräfta.
    6f. Tryck på Esc-tangenten för att avsluta 'Intel(R) Rapid 
        Storage Technology'.
    6g. Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 
        från 'RAID' till 'IDE'.
    6h. Spara ändringarna och avsluta systemets 
        BIOS-inställning.

7.  Slutför denna procedur om varken option ROM'en eller UEFI-    drivrutinen är installerat:

    7a. Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 
        genom att antingen trycka på 'F2'- eller 'DEL'
        -tangenten så snart som systemet börjar starta).
    7b. Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 
        från 'RAID' till 'IDE'.
    7c. Spara ändringarna och avsluta systemets 
        BIOS-inställning.

8.  Starta om systemet.



************************************************************
* Del 2B: System i AHCI-läge
************************************************************

Proceduren i det här avsnittet kan bara utföras på ett 
system som är i AHCI-läge. Fortsätt inte med den här 
proceduren om du inte har slutfört stegen i Del 1 ovan för 
att avgöra om detta är sant för det här systemet. Vi 
rekommenderar att du säkerhetskopierar alla viktiga data 
innan du fortsätter. 

1.  Starta om systemet.

2.  Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 
    genom att antingen trycka på 'F2'- eller 'DEL'-tangenten 
    så snart som systemet börjar starta). 

3.  Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 
    från 'AHCI' till 'IDE'.

4.  Spara ändringarna och avsluta systemets 
    BIOS-inställning.

5.  Starta om systemet. Operativsystemet bör starta som 
    tidigare.


Obs! Om du erfar några svårigheter när du gör dessa 
ändringar i system-BIOS, kontakta då moderkortstillverkaren 
eller inköpsstället för hjälp.


************************************************************
* ANSVARSFRISKRIVNING
************************************************************

INFORMATIONEN I DETTA DOKUMENT TILLHANDAHÅLLS I ANSLUTNING TILL 
INTEL-PRODUKTER. INGEN LICENS, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, 
VID S.K. ESTOPPEL ELLER PÅ ANNAT SÄTT, TILL NÅGRA RÄTTIGHETER 
FÖR IMMATERIELL EGENDOM BEVILJAS AV DETTA DOKUMENT. FÖRUTOM 
ENLIGT VAD SOM TILLHANDAHÅLLS I INTELS BESTÄMMELSER OCH 
VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV SÅDANA PRODUKTER, ANTAR INTEL INGET 
ANSVAR ÖVERHUVUDTAGET OCH INTEL FRÅNSÄGER SIG ALL UTTRYCKT 
ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, SOM HAR ATT GÖRA MED FÖRSÄLJNING 
OCH/ELLER ANVÄNDNING AV INTEL-PRODUKTER INKLUSIVE ANSVAR ELLER 
GARANTIER SOM GÄLLER PASSNING FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, 
SÄLJBARHET ELLER INTRÅNG PÅ PATENT, UPPHOVSRÄTT ELLER ANNAN 
IMMATERIELL EGENDOMSRÄTT.

SÅVIDA INGET ANNAT ÖVERENSKOMMES SKRIFTLIGEN AV INTEL, ÄR 
INTEL-PRODUKTERNA INTE UTFORMADE ELLER AVSEDDA FÖR NÅGOT 
PROGRAM DÄR MISSLYCKANDET AV INTEL-PRODUKTEN SKULLE KUNNA 
SKAPA EN SITUATION DÄR PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL KAN UPPSTÅ.

Intel kan göra ändringar i specifikationer och produktbeskrivning 
när som helst, utan meddelande. Designers får inte sätta sin 
tillit till frånvaro av eller egenskaper i eventuella funktioner 
eller instruktioner som märkts som "reserverade" eller 
"odefinierade". Intel förbehåller sig dessa för framtida 
definition och ska inte ha något som helst ansvar för 
konflikter eller inkompatibiliteter som uppstår från framtida 
ändringar i dem. Informationen här kan ändras utan 
meddelande. Slutför inte en design med den här informationen.

De produkter som beskrivs i detta dokument kan innehålla 
designbrister eller fel som är kända som rättelser som kan 
orsaka att produkten avviker från publicerade specifikationer. 
Nuvarande karakteriserade rättelser finns tillgängliga på begäran.

Kontakta ditt lokala Intel-säljkontor eller din distributör 
för att erhålla senaste specifikationer och innan du lägger 
in din produktbeställning.

Kopior av dokument med ordernummer och som hänvisas till i detta 
dokument, eller annan Intel-litteratur, kan erhållas genom att 
ringa 1-800-548-4725 eller gå till: http://www.intel.com/#/en_us_01 

Intel(R) är ett varumärke som tillhör Intel Corporation i USA 
och andra länder.

* Andra namn och märken kan göras anspråk på som egendom som tillhör 
andra.


Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Med ensamrätt.