************************************************************
************************************************************
この文書はインテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー ドラ
イバー ソフトウェアを手動で削除する手順と、ストレージ コント
ローラーの管理用にネイティブ オペレーティング システム ドライ
バーを使用するためにシステムの再設定を行う手順の要点を解説し
ます。

この手順を完了するには、参照できるように、まず本書を印刷して
ください。次に、第 1 部を完了して、SATA コントローラー モードを
判別します。第　1　部で判別したモードによって、第 2 部 A または
第 2 部 B のいずれかを完了します。

警告：
システムを再設定すると、現在システムが使用している RAID ボリュ
ームのデータが失われることがあります。
ブート ドライブまたはブート可能な RAID ボリュームからインテル(R) 
ラピッド・ストレージ・テクノロジー ドライバーを削除すると、オ
ペレーティング システムを再インストールする必要が生じる場合
があります。データの整合性を保持するには、この操作を実行する
前にすべてのデータをバックアップしてください。 

************************************************************
* 第 1 部：システムのモードの判別
************************************************************

このソフトウェアを削除する手順は、システムが RAID モードと 
AHCI モードのいずれで実行されているかによって異なります。

次の手順に従って [デバイス マネージャー] にアクセスします。


Microsoft Windows* 7 の場合:

- [スタート] メニューで [コントロール パネル] を選択します。

- [カテゴリ] をクリックして、[小さいアイコン] または[大きいアイコン] 
   を選択し、[システム] をダブルクリックします。

- 左ペインで [デバイス マネージャー] を選択します。
 

Microsoft Windows* 8 の場合:

- [スタート] ウインドウで [PC の設定] または [デスクトップ] タイル
  を選択します。

- [PC の設定] タイルを選択した場合、[More Settings] をクリックして 
  [コントロール パネル] を開始します。

- [デスクトップ] タイルを選択した場合、Windows* エクスプロー
  ラーを開いて、検索テキストボックスに [コントロール パネル] と
  入力します。

- [システムとセキュリティ] をクリックして [システム] を選択します。

- 左ペインで [デバイス マネージャー] を選択します。


次の手順に従って [デバイス マネージャー] で SATA コントローラーを
識別し、システムのモードを判別します。


1.  デバイス マネージャーのウィンドウで、[記憶域コントローラ
     ー] を探します。このエントリがある場合は、それを展開し、次
      のコントローラーのいずれかが表示されているか確認します。
      このエントリがない場合は、手順 2 に進みます。

   - [Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは RAID モードの 
     ICH7R/DH システムにあります。以下の第 2 部 A に進みます。

   - [Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは RAID モードの 
     ICH7MDH システムにあります。以下の第 2 部 A に進みます。

   - [インテル(R) デスクトップ/ワークステーション/サーバー 
     Express チップセット SATA RAID コントローラー]
     このコントローラーがある場合、システムは RAID モードのデス
     クトップ/ワークステーション/サーバー Express チップセット  
     システムにあります。以下の第 2 部 A に進みます。

   - [インテル(R) モバイル Express チップセット SATA RAID コント
     ローラー]
     このコントローラーがある場合、システムは RAID モードのモバイ
     ル Express チップセット システムにあります。以下の第 2 部 A 
     に進みます。
 
   - 上記のコントローラーのいずれも表示されていない場合は、シス
     テムは RAID モードで実行されていません。次の手順 2 に進みます。

2. デバイス マネージャーのウィンドウで、[IDE ATA/ATAPI コントロー
     ラー] を探します。このエントリがある場合は、それを展開し、
     次のコントローラーのいずれかが表示されているか確認します。

   - [Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの 
     ICH7R/DH システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの 
     ICH7M/MDH システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの 
     ICH9M-E/M システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの 
     ICH10R システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの 
     ICH10D/DO システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの 
     5 Series 4 Port システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの 
     5 Series 6 Port システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの 
     5 Series/3400 Series システムにあります。以下の第 2 部 B に進み
     ます。

   - [インテル(R) デスクトップ/ワークステーション/サーバー Express 
     チップセット SATA AHCI コントローラー]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードのデスク
     トップ/ワークステーション/サーバー Express チップセット シ
     ステムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [インテル(R) モバイル Express チップセット SATA AHCI コントロー

     ラー]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードのモバ
     イル Express チップセット システムにあります。以下の第 2 部 B 
     に進みます。

   - [Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの 7 
     Series/C216 チップセット システムにあります。以下の第 2 部 B 
     に進みます。

   - [Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの 7 
     Series チップセット システムにあります。以下の第 2 部 B に
     進みます。

   - 上記のコントローラーのいずれも表示されていない場合は、シス
     テムは AHCI モードではありません。インテル ラピッド・ストレー
     ジ・テクノロジー ソフトウェアでは、これら以外のモードはサ
     ポートされていません。次の手順 3 に進みます。

3. システムは RAID または AHCI モードで実行されていないと思われ
     ます。システムが RAID または AHCI モードで実行されていると思
     えるのに上記のコントローラーが表示されていない場合は、シス
     テムの製造元または購入先にお問い合わせください。システムの
     モードを判別しないと、次の第 2 部に進むことはできません。


************************************************************
* 第 2 部 A：RAID モードのシステム
************************************************************

このセクションの手順は、RAID モードのシステムでのみ実行できま
す。上記の第 1 部の手順を完了して、このシステムが AHCI モードで
実行されていることを確認していない場合は、この手順を実行しな
いでください。続行する前に以下の警告を必ずお読みください。

警告：
a. RAID 0 ボリュームが削除されると、そのボリュームにあるすべて
    のデータは永久に削除されます。作業を続行する前にすべて
    の重要なデータをバックアップしてください。 

b. システム ファイルが RAID コントローラーと接続されたディスク
    やボリュームに位置する場合は、それらのファイルを削除しオペ
    レーティング システムを再インストールする必要があります。

1. 上記の警告を読んで理解したことを確認してください。

2. システムを再起動します。

3. システムの再起動中に「Intel(R) Rapid Storage Technology - Option 
   ROM」というスプラッシュ画面が表示されるか確認します。表示
   された場合は、以下の手順 5 に進みます。     

4. UEFI ドライバーがインストールされている場合は、以下の手順 6 
     に進みます。インストールされていない場合は、以下の手順 7 に
     進みます。

5. Option ROM がインストールされている場合は次の手順を完了しま
    す。

   5a. システムを起動中に Ctrl と I キーを押して、Option ROM 
          Configuration Utility でセットアップを開始します。
   5b. セットアップ プログラムで、メニュー オプションの 2 を選択
         して [Delete RAID Volume] メニューを開きます。
   5c. 上下の矢印キーを使用して、削除するボリュームを選択します。
   5d. 選択したボリュームを削除するには、Del キーを押して、削除
          の確認メッセージに答えて Y キーを押します。必要に応じて、
          表示されるすべてのボリュームに対してこの手順を繰り返します。 
   5e. セットアップ プログラムを終了します。
   5f. システムの BIOS のセットアップを開始します（通常はシステム
        を起動中に F2 または Delete キーを押すと開始されます）。
   5g. シリアル ATA コントローラーのIDE 設定を [RAID] から [IDE] に
         変更します。
   5h. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

6. UEFI ドライバーがインストールされている場合は次の手順を完了
    します。

   6a. システム BIOS セットアップを開始します。（通常はシステム
         を起動中に F2 または Delete キーを押すと開始されます）。
   6b. Intel(R) Rapid Storage Technology　を選択して、Enter キーを押
         します。
   6c. 上下の矢印キーを使用して、削除する RAID ボリュームを選択
         して、Enter キーを押します。
   6d. [Delete] を選択して、ボリュームを削除します。
       必要に応じて、表示されるすべてのボリュームに対してこの
       手順を繰り返します。 
   6e. Enter キーを押して、削除の確認します。
   6f. ESC キーを押して、Intel(R) Rapid Storage Technology を終了します。 
   6g. シリアル ATA コントローラーのIDE 設定を [RAID] から [IDE] に
         変更します。
   6h. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

7. Option ROM および UEFI ドライバーのどちらもインストールされ
    ていない場合は次の手順を完了します。

   7a. システムの BIOS のセットアップを開始します（通常はシステ
         ムを起動中に F2 または Delete キーを押すと開始されます）。
   7b. シリアル ATA コントローラーのIDE 設定を [RAID] から [IDE] に
         変更します。
   7c. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

6. システムを再起動します。


************************************************************
* 第 2 部 B：AHCI モードのシステム
************************************************************

このセクションの手順は、AHCI モードのシステムでのみ実行でき
ます。上記の第 1 部の手順を完了して、このシステムが AHCI モード
で実行されていることを確認していない場合は、この手順を実行し
ないでください。
作業を続行する前にすべての重要なデータをバックアップするこ
とを推奨します。 

1. システムを再起動します。

2. システムの BIOS のセットアップを開始します（通常はシステムを
     起動中に F2 または Delete キーを押すと開始されます）。 

3. シリアル ATA コントローラーのIDE 設定を [AHCI] から [IDE] に
    変更します。

4. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

5. システムを再起動します。今までと同じようにオペレーティング 
    システムが起動されるはずです。


注：システム BIOS にこれらの変更を加える際に問題がある場合は、
マザーボードの製造元またはお買い上げの販売店にお問い合わせく
ださい。

************************************************************
* 免責事項
************************************************************

本書の情報は、インテル製品に関連して提供されています。
本書により、明示的または暗示的、禁半言その他によっても、いか
なるライセンス、知的財産権が付与されることはありません。該当
製品の販売におけるインテルの利用規約に明記されている場合を除
き、インテルは一切の責任を負わず、インテル製品の販売および使
用またはそのいずれかに関して、特定目的への適合性についての保
証、商品性についての保証、いかなる特許、著作権または他の知的
財産権に関する責任または保証を含む、明示的、暗示的を問わず、
いかなる保証も行いません。

インテルによって書面で同意されていない限り、インテル製品は、
インテル製品の欠陥により人身障害または死亡が起きるような状況
になりえる適用を意図して設計されていません。

インテルは、仕様および製品の説明を随時予告なく変更することが
できます。
デザイナーは、あらゆる機能の欠如または特徴、または「予約」ま
たは「未定義」と記されている説明に頼ってはなりません。
 
インテルは、それらを今後定義するために留保しており、それらへ
の今後の変更によって生じる競合または非互換性に一切責任を負い
ません。本書の情報は、予告なく変更されることがあります。この
情報を使用して、デザインを完成させないでください。

本書に記載された製品には、デザイン上の欠陥、または発表された
製品の仕様と異なる動作を引き起こすことのあるエラッタと呼ばれ
るエラーを含むことがあります。現在特徴付けられたエラッタは、
要請により入手できます。

製品をご注文なさる前に、最寄のインテルの販売オフィスまたは
ディストリビューターにお問い合わせの上、最新の仕様を入手して
ください。

注文番号があり本書で言及された文書または他のインテルの資料は、
1-800-548-4725 までお電話でお申し込みいただくか、または
 http://www.intel.com/#/en_us_01 から取得できます。 

Intel(R) は、Intel Corporation の米国およびその他の国での商標です。

* 他の名称とブランドは、他社が所有権を保有していることがあります。

Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation.All rights reserved.